{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["封-1_招标工程量清单","扉-1_招标工程量清单","表-01_总说明","表-02_建设项目投标报价汇总表","表-03_单项工程投标报价汇总表","表-04_单位工程投标报价汇总表","表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","表-12_其他项目清单与计价汇总表","表-14_税前项目清单与计价表","表-15_规费、增值税计价表","表-22_承包人提供主要材料和工程设备一览表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封-1_招标工程量清单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,3],[2,2,3,2],[5,2,6,2],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,0,10,1],[10,2,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"学生活动中心装修",null,"工程"]
[null,"招 标 工 程 量 清 单"]
[null,null,"广西交通职业技术学院"]
[null,"招  标  人:"]
[null,null,"(单位盖章)"]
[]
[null,"造价咨询人:"]
[null,null,"(单位盖章)"]
[]
[null,"软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）\r\n工程计价软件测评合格编号：2016J02"]
[]
[{"$nulls":4},"封-1"]

{"sheet":"扉-1_招标工程量清单","index":1,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"merged":[[3,1,3,6],[7,1,7,7],[16,2,17,4],[16,6,17,8],[17,0,17,1],[18,2,18,4],[18,6,18,8],[24,0,24,1],[24,2,25,4],[24,6,25,8],[25,0,25,1],[26,2,26,4],[26,6,26,8],[32,2,33,4],[32,6,33,8],[33,0,33,1],[34,2,34,4],[34,6,34,8],[41,0,41,1],[41,2,41,4],[41,6,41,8],[46,2,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"学生活动中心装修",{"$nulls":5},"工程"]
[]
[]
[]
[null,"招 标 工 程 量 清 单"]
{"$rows_empty":8}
[null,null,"广西交通职业技术学院"]
["  招  标  人:",{"$nulls":4},"造价咨询人："]
[null,null,"（单位盖章）",{"$nulls":3},"（单位资质专用章）"]
[]
[]
[]
[]
[]
["  法定代表人 ",{"$nulls":4},"法定代表人  "]
["或其授权人：",{"$nulls":4},"或其授权人："]
[null,null,"（签字或盖章）",{"$nulls":3},"（签字或盖章）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["编  制  人：",{"$nulls":4},"复  核  人："]
["                 ",null,"（造价人员签字）",{"$nulls":3},"(造价工程师签字盖专用章)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["  编 制 时 间:",{"$nulls":4},"复 核 时 间："]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"扉-1"]

{"sheet":"表-01_总说明","index":2,"n_rows":38,"n_cols":3,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,36,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总  说  明"]
["工程名称:","1207学生活动中心装修工程","第1页 共1页"]
["  一、工程概况：\r\n    1.工程名称:1207学生活动中心装修工程，位于南宁市兴宁区。\r\n    2.本项目包括1207学生活动中心、装饰装修工程、电气工程。\r\n    二、编制依据：\r\n    \r\n    1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；\r\n\r\n    2、《建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；\r\n\r\n    3、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》修订本；\r\n   \r\n    4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；\r\n\r\n    5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；\r\n\r\n    6、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》;\r\n\r\n    7、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；\r\n\r\n    8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；\r\n\r\n    9、桂造价[2019]10号《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》。\r\n\r\n    10、自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知 （桂建标[2016]16号）；\r\n\r\n    11、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2018〕19号)；\r\n\r\n    12、材料价格按2020年第10期《南宁市建设工程造价信息》，南宁市信息价缺少部分按市场询价。\r\n\r\n    三、其他说明：\r\n   \r\n    \r\n\r\n"]
{"$rows_empty":34}
[null,"表-01"]

{"sheet":"表-02_建设项目投标报价汇总表","index":3,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,4],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["建设项目投标报价汇总表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单项工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明"]
[{"$nulls":4},"施工费"]
["1.1","1207学生活动中心装修工程"]
[null,"        投标报价合计"]
{"$rows_empty":27}
[{"$nulls":4},"表-02"]

{"sheet":"表-03_单项工程投标报价汇总表","index":4,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,4],[3,3,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单项工程投标报价汇总表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","单位工程名称","金额(元)","其中:(元)"]
[{"$nulls":3},"暂估价","安全文明"]
[{"$nulls":4},"施工费"]
["1.1.1","1207学生活动中心装修工程-装饰装修工程"]
["1.1.2","1207学生活动中心装修工程-安装工程"]
[null,"        投标报价合计"]
{"$rows_empty":26}
[{"$nulls":4},"表-03"]

{"sheet":"表-04_单位工程投标报价汇总表","index":5,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程投标报价汇总表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","汇总内容","金额(元)","备注"]
[null,"1207学生活动中心装修工程-装饰装修工程"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
[" 1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
[" 2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
[null,"1207学生活动中心装修工程-安装工程"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
[" 1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
[" 2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
[null,"工程项目汇总"]
["1","分部分项工程和单价措施项目清单计价合计"]
["1.1","  其中:暂估价"]
["2","总价措施项目清单计价合计"]
["2.1","  其中:安全文明施工费"]
["3","其他项目清单计价合计"]
["4","税前项目清单计价合计"]
["5","规费"]
["6","增值税"]
["7","工程总造价=1+2+3+4+5+6"]
{"$rows_empty":8}
[null,null," ","表-04"]

{"sheet":"表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":6,"n_rows":162,"n_cols":8,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,7],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[40,0,40,7],[41,0,41,5],[41,6,41,7],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,4,44,4],[42,5,42,7],[43,5,44,5],[43,6,44,6],[78,0,78,7],[79,0,79,5],[79,6,79,7],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[80,2,82,2],[80,3,82,3],[80,4,82,4],[80,5,80,7],[81,5,82,5],[81,6,82,6],[120,0,120,7],[121,0,121,5],[121,6,121,7],[122,0,124,0],[122,1,124,1],[122,2,124,2],[122,3,124,3],[122,4,124,4],[122,5,122,7],[123,5,124,5],[123,6,124,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":5},"第1页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"1207学生活动中心装修工程-装饰装修工程"]
[null,null,"分部分项工程"]
[null,"0112","墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程"]
["1","011207001001","铁艺隔墙","㎡","47.60"]
[null,null,"尺寸2600*1400mm"]
[null,null,"品牌：国产，厂家定制品定制"]
["2","011207001002","植物墙","㎡","28.00"]
[null,null,"9厘板衬底，挂厂家定制绿色植物"]
[null,null,"品牌：桥牌"]
["3","011207001003","墙面装饰板（双面墙面）","㎡","19.04"]
[null,null,"部位：控制室隔墙"]
[null,null,"尺寸：1220*2440"]
[null,null,"材料选用3*4木龙骨，9.5石膏板封面"]
[null,null,"防锈螺丝固定，接缝处用接缝石膏抹平，外贴绷带"]
[null,null,"造型详施工图纸"]
["4","011208001001","柱(梁)面装饰","㎡","8.00"]
[null,null,"部位：舞台柱子装饰"]
[null,null,"尺寸：1220*2440"]
[null,null,"材料选用3*4木龙骨，9.5石膏板封面"]
[null,null,"防锈螺丝固定，接缝处用接缝石膏抹平，外贴绷带"]
[null,null,"造型详施工图纸"]
[null,"011302","天棚吊顶"]
["5","011302001001","铁艺吊顶","㎡","357.00"]
[null,null,"尺寸2000*1000mm"]
[null,null,"含龙骨等配件"]
[null,null,"品牌：国产，厂家定制品定制"]
[null,null,"部位：交流区1铁艺吊顶、交流区2铁艺吊顶、交流区3铁艺吊顶"]
["6","011302001002","吊顶天棚","㎡","63.14"]
[null,null,"尺寸：1220*2440"]
[null,null,"材料选用3*4木龙骨，9.5石膏板封面"]
[null,null,"防锈螺丝固定，接缝处用接缝石膏抹平，外贴绷带"]
[null,null,"造型详施工图纸"]
["7","011502001001","木地板铜条收口","m","102.00"]
[null,null,"品牌：国产，厂家定制品定制"]
[{"$nulls":7},"表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":5},"第2页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
["8","011406003001","新作隔墙腻子","㎡","108.00"]
[null,null,"墙面基层清理干净，披刮水晶石专用腻子粉2遍"]
["9","011407001001","墙顶面乳胶漆","㎡","108.00"]
[null,null,"标椎配置为晨阳水漆"]
[null,null,"面漆两遍"]
[null,null,"标椎：表面均匀平整，无明显流坠、刷痕"]
[null,"0108","门窗工程"]
["10","010804002001","钢木门","樘","3.78"]
[null,null,"尺寸：2100*900"]
[null,null,"部位：控制室门"]
[null,"0115","其他装饰工程"]
["11","011501019001","大门两侧的装饰架","㎡","9.24"]
[null,null,"尺寸2080*2600mm"]
[null,null,"品牌：国产，厂家定制品定制"]
["12","011501019002","水吧台铁艺装饰书柜","㎡","29.96"]
[null,null,"品牌：国产，厂家定制品定制"]
["13","011508004001","大学生活动中心发光字","个","7"]
[null,null,"国产、厂家定制品"]
[null,null,"配音室"]
["14","011207001004","观察窗及隔墙（双面墙面）","㎡","14.00"]
[null,null,"100系列轻钢龙骨+双面石板膏+双面9厘板"]
[null,null,"10mm钢化玻璃+木制作包边，玻璃与窗框接口处要用工业毛毡密封处理，窗边毡面隔音玻璃胶密封"]
["15","010806001001","木质窗","㎡","1.80"]
["16","011207001005","墙面装饰（双面墙面）","㎡","70.00"]
[null,null,"墙体用木方龙骨架构、墙体固件预留空腔、内填玻璃纤维吸音棉，吸声系数A<0.6，"]
[null,null,"双层无纺布包装袋埃特板错缝封面，（密度：32KG/立方米，厚50mm，吸声量>5)"]
["17","011302001003","吊顶装饰","㎡","32.00"]
[null,null,"吊顶龙骨架，内填玻璃纤维吸音棉，吸声系数A<0.6，9厘胶合板，埃特板封面"]
["18","011104001001","地毯楼地面","㎡","40.00"]
[null,null,"6-8mm厚，多色可选，阻燃材料"]
[null,null,"     小    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[{"$nulls":7},"表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":5},"第3页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"单价措施项目"]
[null,"0117","单价措施项目"]
["19","桂011701004001","内装修脚手架","㎡","182.08"]
[null,null,"     小    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"     合    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"1207学生活动中心装修工程-安装工程"]
[null,null,"分部分项工程"]
[null,"0304","电气设备安装工程"]
["20","030412004001","投光灯 1*50w","套","1"]
["21","030412004002","筒灯","套","30"]
["22","030412005001","LED平板灯 20W","套","76"]
[null,null,"灯具（工业风吊顶） 筒灯"]
[null,null,"厂家定制"]
["23","030411004001","管内穿线 照明线路 铜芯 Bv-2.5m㎡","m","600.00"]
[null,null,"电线为金豹2.5平方铜线"]
["24","030411004002","管内穿线 照明线路 铜芯 Bv-4m㎡","m","300.00"]
["25","030411001001","砖、混凝土结构暗配 pvc25","m","200.00"]
["26","030413002001","凿(压)槽及恢复","m","65.00"]
[null,"0304","配音室"]
["27","030412005002","LED平板柔光灯 70W","套","6"]
[null,null,"功率70W,可变色温，可调亮度，可遥控控制，工作温度-10~50度"]
["28","B001008","电路改造","项","1"]
[{"$nulls":7},"表-08"]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":5},"第4页 共4页"]
["序\r\n\r\n号","项目编码","项目名称及\r\n项目特征描述","计量单位","工程量","金额(元)"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合 价","其中："]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
[null,null,"新增电源插座、灯具改造"]
[null,null,"含该项目装修所有插座、开关、开孔等费用"]
["29","桂030414020001","照明通电试运行","㎡","420.14"]
[]
[null,null,"     小    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"单价措施项目"]
[]
[null,null,"     小    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"     合    计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[null,null,"     总 合 计"]
[null,null,"     ∑人工费"]
[null,null,"     ∑材料费"]
[null,null,"     ∑机械费"]
[null,null,"     ∑管理费"]
[null,null,"     ∑利  润"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"表-08"]

{"sheet":"表-12_其他项目清单与计价汇总表","index":7,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[41,0,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单与计价汇总表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程   ",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","金额（元）","备注"]
[null,"1207学生活动中心装修工程-装饰装修工程"]
["1","暂列金额",{"v":15000,"d":"15000.00"},"明细详见表－12－1"]
["2","材料暂估价",null,"明细详见表－12－2"]
["3","专业工程暂估价",null,"明细详见表－12－3"]
["4","计日工",null,"明细详见表－12－4"]
["5","总承包服务费",null,"明细详见表－12－5"]
[null,"1207学生活动中心装修工程-安装工程"]
["1","暂列金额",null,"明细详见表－12－1"]
["2","材料暂估价",null,"明细详见表－12－2"]
["3","专业工程暂估价",null,"明细详见表－12－3"]
["4","计日工",null,"明细详见表－12－4"]
["5","总承包服务费",null,"明细详见表－12－5"]
[null,"            合           计",{"v":15000,"d":"15000.00"}]
{"$rows_empty":25}
["注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。",null,null,"表－12"]

{"sheet":"表-14_税前项目清单与计价表","index":8,"n_rows":106,"n_cols":7,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,4],[1,5,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,6],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[28,0,28,6],[29,0,29,4],[30,0,30,6],[31,0,31,4],[31,5,31,6],[32,0,34,0],[32,1,34,1],[32,2,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,5,32,6],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[61,0,61,6],[62,0,62,4],[63,0,63,6],[64,0,64,4],[64,5,64,6],[65,0,67,0],[65,1,67,1],[65,2,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,65,6],[66,5,67,5],[66,6,67,6],[104,0,104,6],[105,0,105,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["税前项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":4},"第1页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称及项目特征\r\n描述","计量单位","工程量","金  额(元)"]
[{"$nulls":5},"单价","合 价"]
[]
[null,null,"1207学生活动中心装修工程-装饰装修工程"]
["1","011104001002","高分子隔声毡","㎡","77.00"]
[null,null,"1、充分利用建筑声学材料的质量定律、阻尼原理能效吸收隔断通过牆壁、天花板和地板建筑结构传递的噪声。"]
[null,null,"强大阻尼性和面密度可以大大提高了原材料的隔音量。复合于石膏板、木质板等材料表面，提高原材质隔声量达10-29dB。"]
[null,null,"2、具有良好的耐火性、耐温差、弹性、柔韧性和抗拉强度。可用壁纸刀、剪刀等工具.|裁剪，建筑隔声固定使用码钉或胶合，"]
[null,null,"机械设备安排可配合板金结构探用卡钉或胶合| 便捷容易的施工，不受形状、结构、空间限制的融合性材料。"]
["2","011207001006","墙面木质扩散吸声体","块","5.00"]
[null,null,"1.规格(mm): 1800*600* 1 60mm。"]
[null,null,"2.基材:桦木复合基材，经模具一次成型波浪外观，三个不同深度的腔体配合不对称条|形狭缝，填充环保吸声纤维，"]
[null,null,"吸收余量低频，弧形结构特性，水平扩散音频声能:营造饱满均匀声能空间;"]
[null,null,"3.饰面:櫻桃木面漆/环保pu漆"]
[null,null,"4.环保指标:甲醛释放量(空气中) MDL≤0. 085;"]
[null,null,"5.阻燃检测，愀烧葛延指数和烟增长指数至少为B级"]
["3","011302001004","天花板木质扩散吸声体","块","5"]
[null,null,"1.规格(mm):600*600*160mm"]
[null,null,"2.基材:桦木复合基材，经模具一次成型波浪外观，三个不同深度的腔体配合不对称条|形狭缝，"]
[null,null,"填充环保吸声纤维，吸收余量低频，弧形结构特性，水平扩散音频声能:营造饱满均匀声能空间;"]
[null,null,"3.饰面:櫻桃木面漆/环保pu漆"]
[null,null,"4.环保指标:甲醛释放量(空气中) MDL≤0. 085;"]
[null,null,"5.阻燃检测，愀烧葛延指数和烟增长指数至少为B级"]
["4","011207001007","精工声学软包","㎡","20.00"]
[null,null,"1、软包厚度60mm ;"]
[null,null,"2、基材:80kg/m2环保高密度微孔无机环保纤维板+轻质高强度金属成型框体+透气阻燃声学布"]
["注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。"]
[{"$nulls":6},"表-14"]
["税前项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":4},"第2页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称及项目特征\r\n描述","计量单位","工程量","金  额(元)"]
[{"$nulls":5},"单价","合 价"]
[]
[null,null,"3、阻燃:符合GB 8624- 2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，投标产品至少为B1级阻燃:"]
[null,null,"投标时需提供由国家认可的第三方检测中心出具的检测报告复印件并需生产商盖章，检测报"]
[null,null,"告中需体现满足此项功能要求的项;检测报告要求为整份，不能缺页:签订合同时原件备查。"]
[null,null,"4、环保等级要求:符合GB18580-2001的E1环保标准，投标产品至少为国家E1环保标准;"]
[null,null,"投标时需提供由国家认可的第三方检测中心出具的检测报告复印件并需生产商盖章"]
[null,null,"，检测报告中需体现满足此项功能要求的项;检测报告要求为整份，不能缺页;签订合同时原件备查。"]
[null,null,"5、声学等级要求:符合GB/T 20247-2006/iso 354:2003 《声学混响室吸声测量》标准，"]
[null,null,"投标产品降噪系数≥0.89，平均吸声系数≥0.88;以上声学参数可在权威数据库(EASE) 查询“精工声学软包”列明。"]
[null,null,"投标时需提供由国家认可的第三方检测中心出具的检测报告复印件并需生产商盖章;"]
[null,null,"检测报告中需体现满足此项功能要求的项:检测报告要求为整份，不能缺页:"]
[null,null,"签订合同时投标产品降噪系数≥0.89，平均吸声系数≥0.88;"]
[null,null,"6、防潮:符合国家GTB/T13350- -2008《绝热用玻璃棉及其制品》标准，投标产品质量吸湿率≤3%;"]
[null,null,"投标时需提供由国家认可的第三方检测中心出具的检测报告复印件并需生产商盖章"]
[null,null,"检测报告中需体现满足此项，检测报告要求为整份，不能缺项，签订合同时原件备查"]
["5","010804007001","隔声门","樘","2"]
[null,null,"1、产品特性:准专业型50mm厚隔声门页/专利技术伺服式伸缩门框/德国原装阻燃30分"]
[null,null,"钟隔声门芯/德国原装热膨胀阻烟密封条/门碰闭合一体化阻尼合页/气密静音门锁"]
[null,null,"德国原装自动隔声门闸/矩形隔声观察窗。"]
[null,null,"2、环保级别:零排放符合国际E0环保标准。"]
[null,null,"3、饰面材质:抗污刮纳米饰面"]
[null,null,"4、尺寸: 2200*900/200-400 ."]
["6","011501020001","水吧台","m","6.65"]
[null,null,"尺寸：3800*2805"]
[null,null,"尺寸：3200*1120*600"]
[null,null,"大理石台面、大芯板衬底面贴木饰面"]
[null,null,"具体详图纸"]
["注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。"]
[{"$nulls":6},"表-14"]
["税前项目清单与计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程 ",{"$nulls":4},"第3页 共3页"]
["序号","项目编码","项目名称及项目特征\r\n描述","计量单位","工程量","金  额(元)"]
[{"$nulls":5},"单价","合 价"]
[]
["7","B001001","垃圾清理人工费","项","1"]
["8","B001004","办公桌","张","1"]
[null,null,"1.3*0.75m"]
["9","B001005","录播台","张","1"]
[null,null,"2.5*0.75m"]
["10","B001006","录播室形象墙","项","1"]
[null,null,"包设计，制作"]
[null,null,"               合             计"]
{"$rows_empty":28}
["注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。"]
[{"$nulls":6},"表-14"]

{"sheet":"表-15_规费、增值税计价表","index":9,"n_rows":39,"n_cols":5,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[6,2,12,2],[18,2,25,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["规费、增值税计价表"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程",{"$nulls":3},"第1页 共1页"]
["序号","项目名称","计算基础","计算费率(%)","金额(元)"]
[null,"1207学生活动中心装修工程-装饰装修工程"]
["一","建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法"]
["1","规费","1.1+1.2+1.3"]
["1.1","社会保险费","∑(分部分项人工费+单价措施人工费)"]
["1.1.1","养老保险费"]
["1.1.2","失业保险费"]
["1.1.3","医疗保险费"]
["1.1.4","生育保险费"]
["1.1.5","工伤保险费"]
["1.2","住房公积金"]
["1.3","工程排污费","∑(分部分项人材机+单价措施人材机)"]
["2","增值税","Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）"]
[null,"1207学生活动中心装修工程-安装工程"]
["一","给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法"]
["1","规费","1.1+1.2+1.3"]
["1.1","社会保险费","∑(分部分项人工费+单价措施人工费)"]
["1.1.1","养老保险费"]
["1.1.2","失业保险费"]
["1.1.3","医疗保险费"]
["1.1.4","生育保险费"]
["1.1.5","工伤保险费"]
["1.2","住房公积金"]
["1.3","工程排污费"]
["2","增值税","Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）"]
[null,"       合          计"]
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":4},"表-15"]

{"sheet":"表-22_承包人提供主要材料和工程设备一览表","index":10,"n_rows":62,"n_cols":10,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,7],[2,8,2,9],[28,0,28,9],[29,0,29,9],[31,0,31,9],[32,0,32,9],[33,0,33,7],[33,8,33,9],[59,0,59,9],[60,0,60,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["承包人提供主要材料和工程设备一览表"]
["(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程",{"$nulls":7},"编号:"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","基准单价(元)","投标单价(元)","确认单价(元)","价差(元)","合计差价(元)"]
[1,"圆钢HPB300 Φ10以内(综合)","kg",null,null,3.77]
[2,"膨胀螺栓","套",null,null,0.53]
[3,"铁钉(综合)","kg",null,null,5.31]
[4,"铁件(综合)","kg",null,null,{"v":5.4,"d":"5.40"}]
[5,"预埋铁件","kg",null,null,5.75]
[6,"普通硅酸盐水泥 32.5MPa","t",null,null,476.99]
[7,"砂(综合)","",null,null,174.76]
[8,"石灰膏","",null,null,320.39]
[9,"一等杉木枋材","",null,null,1194.69]
[10,"周转板枋材","",null,null,956.64]
[11,"胶合板 5mm","㎡",null,null,15.83]
[12,"胶合板 9mm","㎡",null,null,22.12]
[13,"胶合板 15mm","㎡",null,null,32.94]
[14,"木砖","",null,null,1327.58]
[15,"钢化玻璃 10mm","㎡",null,null,82.14]
[16,"镜面玻璃 5mm (成品)","㎡",null,null,54.73]
[17,"车边玻璃 8mm","㎡",null,null,71.56]
[18,"阻燃地毯","㎡",null,null,{"v":55,"d":"55.00"}]
[19,"地毯烫带","m",null,null,30.17]
[20,"石膏板 9.5mm","㎡",null,null,12.83]
[21,"石膏板","㎡",null,null,12.83]
[22,"石膏板 9.5mm","㎡",null,null,12.83]
[23,"埃特板 6mm","㎡",null,null,20.53]
[24,"普通钢门(成品)","㎡",null,null,387.61]
["注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n"]
["   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-22"]
["承包人提供主要材料和工程设备一览表"]
["(适用于造价信息差额调整法)"]
["工程名称:1207学生活动中心装修工程",{"$nulls":7},"编号:"]
["序号","名称、规格、型号","单位","数量","风险系数(%)","基准单价(元)","投标单价(元)","确认单价(元)","价差(元)","合计差价(元)"]
[25,"木质装饰线条 10×10mm","m",null,null,5.55]
[26,"铜条 10×4mm","m",null,null,{"v":16.2,"d":"16.20"}]
[27,"乳胶漆","kg",null,null,14.16]
[28,"成品腻子粉（一般型）","kg",null,null,0.88]
[29,"大白粉","kg",null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"}]
[30,"嵌缝膏","kg",null,null,6.19]
[31,"国V汽油 92#","kg",null,null,{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[32,"乳白胶","kg",null,null,4.87]
[33,"玻璃胶 310g","支",null,null,7.52]
[34,"超细玻璃棉板 50mm","㎡",null,null,{"v":23,"d":"23.00"}]
[35,"高分子隔声毡","㎡",null,null,{"v":60,"d":"60.00"}]
[36,"防火胶板","㎡",null,null,{"v":125,"d":"125.00"}]
[37,"水","",null,null,3.34]
[38,"LED平板灯 20W","套",null,null,{"v":51.8,"d":"51.80"}]
[39,"LED平板柔光灯 70W","套",null,null,{"v":500,"d":"500.00"}]
[40,"筒灯","套",null,null,31.86]
[41,"投光灯 1*50w","套",null,null,66.78]
[42,"管内穿线 照明线路 铜芯 Bv-2.5m㎡","m",null,null,1.47]
[43,"管内穿线 照明线路 铜芯 Bv-4m㎡","m",null,null,{"v":2.4,"d":"2.40"}]
[44,"PVC硬塑料穿线管 25","m",null,null,2.05]
[45,"国V汽油 92#","kg",null,null,{"v":6.6,"d":"6.60"}]
[46,"电","kW.h",null,null,0.65]
[47,"            合       计"]
[]
["注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。\r\n"]
["   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。"]
[{"$nulls":9},"表-22"]